告知函

为了解决办公区空调夏季凝露滴水问题，我们计划整改屋顶的通风管道，需要在桂平路471号10号楼底层A、B座西墙上开一个不会超过50\*30cm的通风口，南墙上打一个不超过40\*60cm的通风口，原南墙上的通风口增扩到不超过40\*60cm。

我们承诺一切操作都会符合环保的相关法律法规，如有任何后果都由我公司来承担。

大冢材料科技（上海）有限公司

2017年5月4日

已知悉！ 可以按贵公司的请求做，一切责任由贵公司承担！

上海协博精密模具有限公司

2017年5月4日