**设备验收报告**

**大冢材料科技（上海）有限公司**

**设备名称：**

**验收日期：2019.6.26**

|  |  |
| --- | --- |
| **厂商：** | 东南科仪（隶属于广州市东南科创科技有限公司） |
| **设备型号：** | DHG-9013A |
| **安装日期：** | 2019.6.26 |
| **验收人：** | 津曲理絵 |
| **验收结论：** | 合格 |

**附录：**

**技术参数1：Commodity name, Type and Quantity**

**产品名称，型号 及数量**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commodity  产品名称 | Type  型号 | Quantity  数量 |
| 鼓风干燥箱 | DHG-9013A | 1 |

**\*it is installed at Otsuka food**

**技术参数2：Specific equipment Configuration and Accessories**

**具体设备组成及附件**

**oven: 烤箱：**

* Refer to below

**技术参数3：Instrument system and Main technical description**

* **仪器系统及主要技术描述**
* Refer to below

**DHG-9013A鼓风干燥箱技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | [**DHG-9013A**](http://www.yiheng17.cn/dhg-9013a.html) | [DHG-9023A](http://www.yiheng17.cn/dhg-9023a.html) | [DHG-9053A](http://www.yiheng17.cn/dhg-9053a.html) | [DHG-9123A](http://www.yiheng17.cn/dhg-9123a.html) | [DHG-9203A](http://www.yiheng17.cn/dhg-9203a.html) |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | | |
| 输入功率 | 500W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W |
| 控制范围 | RT+10 ～ 200 ℃ /RT+10 ～ 250 ℃ | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ | | | | |
| 温度均匀度 | ±3% ( 测试点为 100 ℃ ) | | | | |
| 恒温波动度 | ±1 ℃ | | | | |
| 搁板 | 2 块 | | | | |
| 内胆尺寸（ mm ） W\*D\*H | 250\*260\*250 | 340\*325\*320 | 420\*395\*350 | 550\*450\*550 | 600\*550\*600 |
| 外形尺寸（ mm ） W\*D\*H | 530\*370\*420 | 620\*440\*490 | 720\*530\*520 | 840\*580\*730 | 880\*765\*780 |
| 定时范围 | 0 ～ 9999min | | | | |

※注：根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品，RT指环境温度。

选购件：（增加选购件交货期7天）  
1、多段可编程液晶温度控制器  
2、独立限温控制器  
3、RS485接口和通讯软件  
4、嵌入式打印机  
5、直径Ф25mm测试孔  
6、U盘数据储存  
7、无线报警系统（短信报警系统）