**钢丝抽出磨具和DMA转接头订制参数**

**一、**

1. 宽度12.5mm（即间距），高度不变
2. 孔径：1.5mm （钢丝直径1.15mm）
3. 钢丝居中，槽与孔同心。
4. 定做数量: 模具板一个，带孔的杆子 四根，孔径1.5mm
5. 以前已带走一根细孔的 带孔杆，要做一根新的 相同的一根

**二、**

1. DMA 转接头直径12mm

2016年6月16日星期四